拓展提升 **交变电流04.电容对交变**电流的作用

1．BD

2．C

3．图中的*C*1必须用电容小些的，才能使高频交流顺利通过，而低频不易通过。右图中的*C*2一般用电容大的，使低频交流电很容易通过，只有直流成分从电阻上通过。